

**PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI PROTOCOL IEC 60870-5-104  
CIPAYUNG BOGOR**

****

Ke Direktori **C:\IEC\_104** lalu ada data file seperti berikut




Jalankan aplikasi **IEC104\_application.exe**, lalu akan muncul tampilan sbb:



Untuk **DEFAULT** konfigurasi sbb :

SERVER DB = localhost - server utama.  
DATABASE = db\_scada - database utama.  
DATABASE2 = db\_scada\_temp - database backup untuk trending  
USERNAME = root - default root   
PASSWORD = pustekinlen - default pustekinlen

Setelah selesai konfigurasi checklist Checkbox Manual atau tombol start. Nanti muncul tampilan sbb.





Untuk ip dan asdu sesuaikan pada gambar di atas standar konfigurasinya, checklist checkbox fitur yang disediakan pada gambar di atas.

**-Auto Archive  
-Unarchive Hmi  
-Archive To Excel  
-Archive To Csv**

Jangan lupa save configurasinya klik tombol **SaveConfig**.

Setelah itu Untuk **OTOMATIS** Reconnect checklist Combobox Manual sperti gambar berikut



Untuk **MANUAL** klik tombol start pada action yang akan di jalankan protokolnya. Seperti gambar berikut:

Jangan lupa save configurasinya klik tombol **SaveConfig**.